1. 請**先完成手機配對**後，在藍牙已連線狀態下進入「車機藍牙」🡪點選「配對藍牙遙控器」，車機即可進入藍牙遙控器配對模式。(圖一)
2. 藍牙遙控器(圖二)按鍵功能/配對方式/解除配對….等功能說明，請參閱表格說明。

 (圖一) (圖二)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **藍牙遙控器(Buletooth Remote)操作說明** | | |
| 功能 | 按法/操作說明 | 備註 |
| 上鎖防盜 **Arm/Lock** | 上鎖鍵(1) 短按1下 |  |
| 解鎖解除 **Disarm/Unlock** | 解鎖鍵(2) 短按1下 |  |
| 進入/開始配對  **Enter/start pairing** | **步驟1：**上鎖鍵(1)+解鎖鍵(2) 同時按住不放，先閃爍1次藍燈，後續綠燈恆亮時放開按鍵，此時進入『設定模式』 | (紫燈閃爍次數代表已配對數量) |
| **步驟2：**在綠燈恆亮時再次同時短按『上鎖鍵(1)+解鎖鍵(2)』1下，此時藍燈持續閃爍20秒，已進入『藍牙搜尋模式』。 |
| **步驟3：**當搜尋到主機藍牙並配對完成，紫燈將閃爍1下，代表配對完成。 |
| 停止配對  **Stop pairing** | 上述**步驟2** 藍燈持續閃爍20秒時，同時短按『上鎖鍵(1)+解鎖鍵(2)』1下，可中斷配對程序。 |  |
| 藍牙遙控器(BTR)解除所有配對  **All Erasing** | **步驟1：**上鎖鍵(1)+解鎖鍵(2) 同時按住不放，先閃爍1次藍燈，後續綠燈恆亮時放開按鍵，此時進入『設定模式』 |  |
| **步驟2：**在綠燈恆亮時再次同時按住不放『上鎖鍵(1)+解鎖鍵(2)』，紫燈閃爍10次，即完成『BTR解除配對』 | 解除配對後，可重新配對其他主機 |
| 備註:   * 藍牙遙控器(BTR)最多可配對4台車機，若要配對第5台時，會自動清除前4台資料再進行配對。 | | |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **藍牙遙控器LED顯示說明** | | |
| LED顯示 | 功能 | 備註 |
| 藍燈閃爍10秒  **註:低電時為橘燈閃爍10秒** | 正在進行藍牙搜尋  操作方式:『上鎖鍵或解鎖鍵』任一短按1下 | 藍牙遙控器已配對 |
| (接續)紅燈閃爍1次 | 上鎖或解鎖成功 | 控制成功 |
| 紅燈亮2秒 | 低電提示/低電重新開機(Reset)  操作方式:『上鎖鍵或解鎖鍵』任一短按1下 | 請更換電池 |
| 紅燈閃爍2次  **註:低電時為橘燈閃爍2次** | 尚未配對主機  操作方式:『上鎖鍵或解鎖鍵』任一短按1下 | 可配對在任何主機 |
| 控制後，紅燈閃爍5次 | 車機與藍牙遙控器的「配對(碼)金鑰」無法認證  操作方式:『上鎖鍵或解鎖鍵』任一短按1下 | 主機已執行「清除藍牙遙控器」指令 |
| 綠燈亮8秒 | 進入『設定模式』 | 執行配對/解除配對 |