|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **即時位置分享**  說明:  透過分享連結可讓他人使用瀏覽器即時觀看車輛位置。可使任一種通訊方式傳送連結，例如:LINE、SMS...等等。  註: 點擊一次即可快速製作4小時使用效期之位置分享QR CODE | **虛擬鑰匙分享**  說明:  透過分享連結可讓他人使用虛擬鑰匙。可使任一種通訊方式傳送連結，例如:LINE、SMS...等等。  註: 點擊一次即可快速製作4小時使用效期之虛擬鑰匙QR CODE | **藍牙感應(開)/一舉解鎖/藍牙感應(關)**  說明:  **藍牙感應(開)**: 適用於汽車停在較遠處或地下停車場。  **一舉解鎖(開):** 適用於住家旁停車或住家內車庫。舉起手機可解鎖。 **藍牙感應(關)**: 適用於代客泊車、保養維修與洗車時  註:點擊一次可切換模式。 | **無痕模式(左)**  說明:開啟時將顯示提醒  **多元分享(中)**  說明:可進入即時位置、虛擬鑰匙、共享車機清單  **APP說明書(右)**  說明:點擊「說明書?」後出現浮動圖，可切換「開啟或關閉」，點選APP小圖示即可觀看各項功能說明。  再點擊一次「說明書?」則關閉浮動圖 |
| **連線狀態**  說明:  三角驚嘆號:手機端無連網 |  | | 停車/引擎運轉計時  說明:  停車計時:單次汽車停放時間  運轉計時:單次汽車引擎運轉時間 |
| **電瓶電壓**  說明:  汽車電瓶電壓值  低於12.2V時顯示為橘色  低於11.8V時顯示為紅色 |
| **共享車機**  說明:  透過分享連結或QR CODE可讓已註冊安裝車管+的使用者快速加入車機。  註: 點擊一次即可快速製作共享車機QR CODE |
| **無痕模式**  說明:  功能開啟後，將不會顯示車輛「行駛中」之狀態，於行駛結束後也不會產生行車記錄。 |
| **目前位置**  說明:  汽車所在區域資訊 |
| **主機資料傳輸至手機**  說明:  與手機藍牙連線時傳輸資料 |
| **控制按鍵區**  說明:  **上鎖**:點擊一次即可車門上鎖，並進入防盜。  **更新狀態**:即時更新汽車與APP顯示狀態  **解鎖**:點擊一次即可車門解鎖，並解除防盜。 | **車機狀態**  說明:  **灰車**:車機無連線  **淺藍車**:藍牙連線，手動操作車機，無法傳輸資料。  **藍車**: 藍牙配對連線，iKE可動作，可資料傳輸。 |
| **手機資料傳輸至雲端**  說明:  經手機網路將資料上傳至雲端 |
| 地圖頁面(二) | 記錄頁面(三) | 設定頁面(四) |

**地圖頁面(二)**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **街景開關**  說明:將右上角Google街景縮圖開啟/關閉 | **街景縮圖**  說明:點擊可放大Google街景圖 | **汽車即時狀態**  說明:顯示GPS即時定位日期與時間、汽車行駛中或停車熄火。 |
| **汽車行駛路線**  說明:可觀看汽車最後一次行駛路線與方向 |  | **觀看多車功能**  說明:可同時觀看帳號內多組車機於地圖上之相對位置 |
| **汽車位置置中**  說明:將汽車位置放置於地圖中心點 | **經緯度資料**  說明:  「打開Google地圖」為開啟網頁版Google地圖  「打開地圖」為開啟手機Google maps APP  **可選擇地圖頁面顯示方式，標準、混合、衛星。** |
| **手機位置**  說明:地圖上顯示藍點為手機端位置，可觀看目前手機與汽車相對位置 |

記錄頁面(三)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **控制紀錄**  說明:詳細記錄車管+所有上鎖/解鎖紀錄  註:點選圖示(白色為開啟、反灰為關閉) | **警報紀錄**  說明: 詳細記錄車管+所有警報紀錄  註:點選圖示(白色為開啟、反灰為關閉) | **行駛紀錄**  說明: 詳細記錄車管+所有行駛里程紀錄  註:點選圖示(白色為開啟、反灰為關閉) | **APP登入紀錄**  說明: 詳細記錄各手機使用車管+ 帳號紀錄  註:點選圖示(白色為開啟、反灰為關閉) | **分享紀錄**  說明: 詳細記錄車主分享他人即時位置與虛擬鑰匙之時間  註:點選圖示(白色為開啟、反灰為關閉) |
| APP登入記錄  行駛記錄  當天行駛的總里程、總時間  警報記錄  分享記錄  控制記錄 | | | | |

設定頁面(四)

|  |  |
| --- | --- |
|  | **帳號** 說明:首次登入車管+APP並使用FB帳號或Google註冊後登入成功  後，將顯示其E-mail帳號。爾後手機更換或APP刪除重裝，請選擇  原登入方式即可(FB或GOOGLE)，無需另記帳號密碼。    (1 )IVT ID  說明:設定「簡易帳密」功能，如E-mail帳號太長難以鍵入，可自  訂簡短的帳密做為登入使用。例如: 帳號:hung 密碼:123456  (2)E-mail  說明:顯示此車機被綁定的E-mail資訊。  (3)備用E-mail  說明:可增設其他E-mail，通知訊息會同步發送到綁定E-mail與備  用E-mail  (4)更改密碼  說明:隨時可更改此E-mail帳號之登入密碼  (5)忘記密碼  說明:依APP顯示輸入重置帳號密碼數字，系統將發送重置帳號密碼  連結至E-mail，請至個人E-mail收取並點擊連結依指示輸入新密  碼。 |
| **推播** 說明:可設定推播通知開/關 |
| **語言** 說明:可選擇APP語系 |
| **常用帳號** 說明: |
| **密碼保護** 說明:使用車管+APP時需先解鎖才能操作。 |
| **音效震動** 說明:可設定APP控制「成功」或「失敗」音效、震動提示 |
| **資料設定**  紀綠資料  重新整理資料庫:可重整本地APP與伺服器端資料同步。  清除所有資料庫:可清除本地APP與伺服器端資料，清除後無法復原。 |
| **系統設定**(適用於Android手機與作業系統6.0)  電池最佳化  說明:建議「關閉」電池最佳化功能，允許車管+APP程式持續在背  景傳輸資料以獲得良好的使用體驗。 |
| **幫助**  問題回報 說明:可使用E-mail回報APP使用問題  線上客服 說明:加入車管+ Line好友 |
| **關於** 說明:查詢車管+APP版本、提供IOS/Android下載APP連結 |
| **登出** 說明:登出目前使用帳號 |